|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Montagewinkel  
Typ 3/MW-BR  
Montagewinkel für alle Brandschutz-Unterputzgehäuse des Silvento ec  
  
Technische Daten:  
Material: Stahl (verzinkt)  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 3/MW-BR  
Best.-Nr. 40265