|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Silvento ec Zweitraumanschluss  
Typ 3/S2  
Zweitraumset für Unterputzgehäuse 3/UP  
Bestehend aus Zweitraumstutzen für das Gehäuse und  
Wandabschluss/Innenblende 2/ZSKA als Zweitraumanschluss inkl. Filtereinsatz für den zusätzlichen Raum  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: PS  
  
Abluftstutzen: DN 50/51/80  
  
Fabrikat LUNOS  
Typ 3/S2  
Best.-Nr. 39209