|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Nexxt Innenblende  
Typ 9/NXT-IBF  
  
Innenblende mit Funktions- und Filterwechselanzeige, sowie integrierter Folientastatur-Bedienung  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ASA  
  
Maße (H x B x T): 510 x 510 x 35 mm

Fabrikat: LUNOS  
Typ: 9/NXT-IBF  
Best.-Nr.: 40105

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Nexxt Innenblende  
Typ 9/NXT-IB  
Innenblende ohne integriertes Bedienelement  
Ansteuerung des Lüftungsgerätes über 5/UNI-FT, 5/SC-FT, 5/UNI-RF, 5/SC-RF, 5/GS, TAC, KNX, RS-232, 0-10V und smart home möglich  
  
Technische Daten:  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9016)  
Material: ASA  
  
Maße (H x B x T): 510 x 510 x 35 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 9/NXT-IB  
Best.-Nr.: 40146