|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Schalldämpfer, sternförmig  
Typ 9/SD-S  
Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung für ALD, ALD-SV, ALD-S, RA 15-60, e260 und e260kurz  
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm  
  
Technische Daten:  
Material: verschiedene Dämmschäume  
  
Maße (Ø x L): 154 x 69 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 9/SD-S  
Best.-Nr.: 39919

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Schalldämpfer, sternförmig  
Typ 9/SD-SK  
Sternförmiger Schalldämpfer zur Erhöhung der Schalldämmung für ALD-S und e260, e260kurz   
Verringerung des Querschnitts wodurch eine Reduktion des Volumenstroms erfolgt  
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm  
  
Technische Daten:  
Material: verschiedene Dämmschäume  
  
Maße (Ø x L): 154 x 69 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 9/SD-SK  
Best.-Nr.: 41134

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stand 01/26** | **Ausschreibungstext** | Ein Bild, das Schrift, Grafiken, Symbol, Logo enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. |

Schallreflektor für e260 und e260kurz  
Typ 9/SR  
Schallreflektor zur Erhöhung der Außenschalldämmung für e260 und e260kurz  
Nutzung nur in Verbindung mit 9/SD-SK möglich  
Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm  
  
Technische Daten:  
Material: beschichteter Stahl  
  
Maße (Ø x L): 154 x 2 mm  
  
Fabrikat: LUNOS  
Typ: 9/SR  
Best.-Nr.: 41136